Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené a) žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm, b) za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom, c) červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.