Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená a) priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm, b) priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm, c) šikmými červenými pruhmi.