Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený a) reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol, b) červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm. c) vždy žltými a čiernymi pruhmi.