Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokriva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako a) u vozidiel kategórie L1e j 1,5 mm, b) u vozidiel kategórie L1e 1,0 mm, c) u vozidiel všetkých kategórií 1,6 mm.