Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) má pneumatika na svojom vonkajšom obvode trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú, b) vozidlo nie je vybavené aspoň jedným hľadacím svetlometom so svetlom bielej farby, c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.