Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako a) u vozidiel kategórie L1e 1,5 mm, b) u vozidiel všetkých kategórii 1,6 mm, c) u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.
