Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky, b) najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky, c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.
