Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla a) možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h, b) považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, c) možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách.
