Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti, b) stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy, c) nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi).
