Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) je poškodený lak na zadnom nárazníku, b) z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo, c) náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené.
