Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený a) žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40 x 40 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou, b) reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol, c) vždy žltými a čiernymi pruhmi.
