Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu, b) najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky, c) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo jenesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
