Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu, b) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený, c) nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla.
