Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, b) je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie, c) najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky.
