Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) je poškodený lak na zadnom nárazníku, b) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený, c) z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo.
