Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč a) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5 m, b) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1 m, c) jej dĺžka musí byť väčšia ako 3 m.
