Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) poškodený lak na zadnom nárazníku, b) miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo, c) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.
