Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku, b) z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo, c) nedosahuje rýchlosť najmenej 80 km/h
