Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie, b) nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla, c) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.
