Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, a) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m, b) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m, c) jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m.
