Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií, b) najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky, c) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti.
