Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako a) 1,5 mm na osobnom automobile, b) 1,6 mm na osobnom automobile, c) 1,7 mm na osobnom automobile.
