Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak a) dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca, b) najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky, c) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
